**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„Zakup zamiatarki z osprzętem do utrzymania do dróg i chodników”

**I . Zamiatarka komunalna ciągniona samowyładowcza**

**Wymiary i parametry podstawowe:**

* Szerokość zamiatania - minimum 150 cm + min 30 cm szczotka boczna
* Wysokość rozładunku - co najmniej 200 cm
* Pojemność zbiornika na nieczystości - co najmniej 950 L
* Masa własna - maksymalnie 1100 kg

**II. Opis parametrów**

* stan techniczny: nowa rocznik 2025
* niezależny układ hydrauliczny z multiplikatorem
* trójsekcyjny rozdzielacz hydrauliczny pozwalający na sterowanie zamiatarką

**III.WYMAGANIA DODATKOWE:**

* z zamiatarką należy dostarczyć dodatkowy komplet szczotek,
* z zamiatarką należy dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim,
* serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe, w okresie gwarancji mają być świadczone w miejscu postoju zamiatarki przez dealera/sprzedawcę/wytwórcę,
* serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w warsztacie stacjonarnym oraz mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z szybką reakcją w razie usterki
* cena ofertowa musi zawierać koszty dostawy zamiatarki do siedzibie Zamawiającego tj. Brzostek ul. Szkotnia 25 wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem.
* termin dostawy do 14 dni od podpisania umowy.